Centrale PC-1      2005

	I-A.1/  Pour un diélectrique h-l-i, il n'y a ni charge ni courant de surface. En z = 0 : 
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Les champs s'expriment de la façon suivante:
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   pour l'onde incidente
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  pour l'onde réfractée 

En z = 0 en simplifiant exp(jt):  
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I-A.2/  Pour le champ 
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 en z = 0:  
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Les expressions pour 
[image: image9.wmf]B
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 sont similaires;  on aura donc :  
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Mais pour des OPPM dans un l-i-h :  
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D'où la relation supplémentaire : 
[image: image12.wmf][
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 qui implique 
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I-A.3/  En projetant sur la direction de vibration du champ électrique, on obtient les facteurs 

de réflexion en amplitude:    
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  et  en transmission    
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I-B/ 
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Le signe négatif pour r1 implique un changement de phase de  à la réflexion.

I-C1/ Pour la première réflexion : s0 = r1.sincident .

I-C2/  Pour le rayon a1 :  sa1 = t1.r2.t2.sincident . De même  sa2 = t1.r2.r2.r2.t2.sincident = t1.(r2)3.t2.sincident .

On voit apparaître une suite qui s'exprime par :  saN = t1.t2.(r2)2N-1.sincident .

I-C3/  Pour le rayon b1 :  sb1 = t1.t2.r1.t1.t2.sincident. De même  sb2 = t1.t2.r1.r1.r1.t1.t2.sincident. 

Cette fois la suite qui apparaît est :  sbN = (t1t2)2.(r1)2N-1.sincident .

I-C4/  Pour le rayon c1 :  sc1 = t1.t2.t1.r2.t2.t1.t2.sincident. De même  sc2 = t1.t2.t1.r2.r2.r2.t2.t1.t2.sincident.. 

La suite est :  sbN = (t1t2)3.(r2)2N-1.sincident .

I-C5/  A-N: saN = 0,96.(0,2)2N-1.sincident ;  sbN =  0.922.(0,2)2N-1.sincident ; sbN = 0,885.(r2)2N-1.sincident .

Vu la faible valeur du facteur de réflexion, on pourra ne considérer que le cas N = 1 

Pour éviter les rayons cN on peut recouvrir la face arrière de la lame 2 d'un dépôt anti réfléchissant. 

	II-A.1/ L'épaisseur des lames à faces parallèles, n'intervient pas sur l'angle i. On peut la considérer comme nulle pour simplifier. De même l'épaisseur de verre traversé est la même pour les rayons 1 et 2. Elle n'intervient donc pas sur la différence de chemin optique.   

Les rayons 1 et 2 se coupent à l'infini. La différence de chemin optique se calcule en dessinant un plan d'onde commun.
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(rappel : l'indice n vaut un), alors:     
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	II-A2/  

a/  les deux images de S sont telles que:

O1S1 = O1S = d ; O1S2 = d + 2e,  soit  a = S1S2 = 2e.

La distance à l'écran sera : DT = D+d+e.

b/  La figure d'interférence de 2 sources ponctuelles est constituée d'hyperboloïdes de révolution de foyers S1;S2. Sur l'écran perpendiculaire à S1S2, les franges sont des cercles de centre O. Les franges ne sont pas localisées donc  D quelconque > d.
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c/ Différence de marche en M: 2/1 = S2MS1M 
[image: image24.wmf](
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à l'ordre 1 en ²:  
[image: image25.wmf](
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d/ interférences à 2 ondes: 
[image: image27.wmf][
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e/ Pour  = 0, l'ordre d'interférence vaut:  
[image: image29.wmf]l

=

l

d

=

a

)

0

(

p

1

/

2

0

 = entier si intensité maximale.

Les ordres d'interférence diminuent lorsqu'on s'écarte du centre, donc pK = p0 K.

avec 
[image: image30.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

-

r

-

l

=

-

1

2

2

T

2

K

K

4

/

a

D

1

a

p

2

1

(
[image: image31.wmf](
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. On en déduit 
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f/ A-N:     = 1,414. = 9,3 mm  et  = 1,732. = 11,4 mm .

Connaissant  = 6,6 mm  on en déduit : 
[image: image33.wmf])
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= 29,9 mm  (  e = 15,0 mm.

Les anneaux sont relativement larges, la précision est peu importante.

g/ Chaque point de la source large fournit une figure d'interférence. Les figures d'interférence sont identiques sauf que les centres ne coïncident pas. En augmentant la taille, un brouillage se produira. 

	II-A3/ 

a/ On a obtenu en IIA.1/ 
[image: image34.wmf]i
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b/ Seule l'inclinaison des rayons intervient, on peut prévoir que la figure d'interférence sera faite d'anneaux. Tous les points d'une source étendue donneront la même figure d'interférence, en employant une source large la luminosité des franges est renforcée.

c/  Interférence à deux ondes: 
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	II-A4/  a/  La lentille forme dans son plan focal la figure  d'interférence à l'infini. Or les rayons qui arrivent en M ont l'inclinaison  i  ( tan i = /f' . 

Donc 
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b/  Au centre F de la figure on a  = 0 donc 
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Si p0 entier, l'anneau brillant n° K correspond à pK =  p0 K. 

Donc  
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c/ Le diamètre de l'anneau est 
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On en déduit que l'épaisseur est:  
[image: image41.wmf](
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d/ A-N: e = 15,2 mm.

e/ Le pixel est le quantum de longueur, N1= (1 et 
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 précision médiocre.

f/ Il faut augmenter N1 donc  à e donnée la distance focale f' doit augmenter.

g/ Avec une source ponctuelle les franges ne sont pas localisées et le rayon des anneaux est donné par la relation obtenue en II-A2f/ :  
[image: image45.wmf](
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 avec DT = D+d+e. 

L'énoncé ne donne pas la distance d de la source primaire à la lame L1 de la cavité.
Les anneaux étant 4 fois plus grands :
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 on prendra  
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h/  A partir de : 
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 on est conduit à; 
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C'est à dire que pour un grandissement maximum il faut A2 le plus éloigné du foyer, soit 
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et l'abscisse de l'objet est alors : 
[image: image52.wmf]'

f

2

SA

1

-

=

 avec pour grandissement  = 1.

i/ L'objectif fait l'image de la figure formée à la distance 4f', il est donc à 6f' (d?) de la cavité. 

II-B1/  On a obtenu en II-A4a/ 
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L'anneau voit son rayon diminuer lorsque e diminue. (rem: p0 dépend de e, donc quelconque ici)

On peut approximer  : 
[image: image55.wmf]'
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 (où f ' doit être remplacé par f 'eq ).

II-B2/

a/ La figure d'interférence est constituée d'anneaux concentriques, l'axe vertical est un axe de symétrie. Il y absence de symétrie parfaite à cause du centrage imparfait, des défauts de parallélisme,  de qualité des capteurs, de non ponctualité de la source, etc…

Malgré l'absence de symétrie rigoureuse, le 1er  anneau est décelable par son amplitude maximale.

b/ Le verre s'échauffe, donc se dilate et la cavité a une épaisseur qui diminue.

c/ D'après l'étude précédente les anneaux rentrent vers le centre. Le profil A est la référence, puisque les maxima sont plus éloignés du centre.

II-B3/ On peut estimer les diamètres en pixels : avant : 11854 = 64 et après :10862 = 46.

Soit alors  r1avant = 736 µm et  r1après = 529 µm .

II-B4/ D'après les questions II-A4c/ 
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alors pour l'anneau K = 1( 
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.A-N: e = 178 nm.

II-B5/ La durée de l'excitation est environ T (1000 ms. 

On trace les asymptotes à t = 0 et à t = (, leur intersection donne  ( 450 ms.

	III-A1/ En incidence normale, les rayons se coupent sur L2. Les franges sont localisées sur L2. Si l'incidence n'est pas exactement normale, alors l'intersection est au voisinage de L2.

Dans le cas d'une source étendue la différence de marche  dépend de la position du point d'émission dans la source. Si la source n'est pas cohérente spatialement les franges disparaîtront. L source doit être faiblement étendue.

II-A2/ La différence de marche est 2/1 = 2.e(x,y).
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Donc l'intensité en M(x,y) vaut 
[image: image61.wmf]ú
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  si I0 = intensité maximale

II-A3/  On peut écrire :  
[image: image62.wmf]4
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III-B1/  Avant : la lame est immobile; pendant : la lame se dilate et l'épaisseur e(x,y) diminue; après la lame se rétracte et l'épaisseur augmente.

D'après le graphe figure 11, le début de l'excitation est situé à la date tdebut  = 300 ms tandis que la fin (reconnaissable au point de rebroussement) à la date tfin = 1300 ms.

Au repos le point étudié est sombre. Pendant l'excitation on peut compter le passage de 3 franges brillantes aux dates 400, 500 et 1100 ms. Dans la phase de relaxation on compte le passage par 3 franges brillantes aux dates 1400, 1600 et 2000 ms, avant de reprendre l'intensité nulle du départ.  

III-B2/

a/ On part d'une intensité nulle, 
[image: image63.wmf](
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Pour t ( [tdebut ; 400 ms] on a 
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  en posant 
[image: image65.wmf]1
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b/  On arrive pour t = 400 ms à 
[image: image66.wmf]4
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, ce qui revient à faire m ( m1 dans la formule e(x,y).

Alors t ( [400 ms ; 500 ms], on aura ainsi :
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le signe "" tient compte que I(x,y) décroît et que e décroît aussi ( t = 500 ms, 
[image: image68.wmf]4

/

3

e

l

-

=

D

)

III-B3/ Pour t ( [tdebut ; tfin ] on peut choisir 
[image: image69.wmf]4
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avec N1 le nombre de franges brillantes ayant défilé en M et "+" si I(x,y) croissante dans le temps.

III-B4/ Soit ef l'épaisseur au temps tfin : 
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Pour t > tf, l'épaisseur augmente à partir de la valeur ef. En reprenant le raisonnement précédent:

pour  t ( [1300 ms ; 1400 ms],  
[image: image71.wmf])
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pour  t ( [1400 ms ; 1500 ms],  
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etc... 
[image: image73.wmf]4
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N2 nombre de franges qui ont défilé depuis la fin de l'excitation et "" si I(x,y) croissante avec t.

Ceci conduit à :  
[image: image74.wmf]4
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III-B5/ Le graphique figure 12 indique dmax = 850 nm. On a dmax = emax
La figure 11 indique une variation de /4 pour chaque pseudo segment de la courbe. Soit 5/4 plus une fraction de courbe que l'on peut estimer à ½ segment. Donc en tout   | emax | = 11/8 = 870 nm.

IV-A/ En différentiant la définition: 
[image: image75.wmf]l
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Et considérant que dt est équivalent à 1/F  :  
[image: image77.wmf]F
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IV-B/ En différentiant: 
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Si le déplacement est régi par la loi : 
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IV-C/  I0 est l'intensité en M en absence d'interférence. Cette intensité peut dépendre de M car la courbure de la lame d'entrée agit comme une lentille; certains peuvent être plus éclairés que d'autres. La fonction V(x;y) est la visibilité des franges en M. Il provient, pour une lumière monochromatique, de la différence d'intensité des faisceaux qui interférent.

IV-D/  Le facteur R1 vaut  
[image: image83.wmf]]
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Soit en utilisant la trigo de base:  
[image: image84.wmf]]
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IV-E/  Le facteur R2  vaut 
[image: image85.wmf]]

)

y

,

x

(

cos[

]

)

y

,

x

(

cos[

)]

y

,

x

(

cos[

2

]

2

)

y

,

x

(

cos[

]

2

)

y

,

x

(

cos[

f

D

-

f

-

f

D

+

f

f

-

f

D

-

f

+

f

D

+

f


Avec la même trigo: 
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IV-F/ On trouve en éliminant le décalage que : 
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IV-G/  L'avantage est de permettre une mesure en temps réel des déformations de la lame. 
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