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Physique 1

PROBLÈME I

L'ASCENSEUR SPATIAL

I.1 Mouvements orbitaux


- I.1.1 Le théorème de Gauss conduit à: G0 = 
[image: image124.png]


. G0 est l'intensité du champ de gravitation, g celle du champ de pesanteur contenant le champ de gravitation et le champ d'inertie d'entraînement.


- I.1.2 Le principe fondamental de la dynamique pour un mouvement circulaire conduit à: 
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- I.1.3 Pour la Lune:
[image: image3.wmf]L

= 2,37.106 s = 27,4 jours (valeur approchée connue).


- I.1.4 Le satellite est immobile si 
[image: image4.wmf]2 

(= 1 jour), donc: 
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= 42,2.103 km, d'où une altitude d'environ 36.103 km, valeur connue. 

I.2 Équilibre du câble


- I.2.1 Le référentiel géocentrique 
[image: image6.wmf]R
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 est en translation (quasi circulaire uniforme) par rapport au référentiel de Copernic. Le référentiel terrestre 
[image: image7.wmf]R
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 est en rotation (uniforme) par rapport au référentiel géocentrique.

Pendant des durées très faibles devant une année, le référentiel géocentrique 
[image: image8.wmf]R
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 peut être considéré comme galiléen.


- I.2.2 FI(r,q) = m W 2 HM où H est le projeté de M sur l'axe de rotation: 












FI(r,q) = m W 2 r (sin q er +  cos q eq).



FG(r) = - 
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- I.2.3 Pour l'équilibre de l'élément situé entre r et r+dr à l'équateur (q = p/2), il vient: 



dFI + dFG + T(r+dr) er - T(r) er, donc: T(r+dr) - T(r) + m(r) dr 
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Remarque: le texte dit que T(r) s'oppose à l'allongement du câble et T(r) > 0: ça semble contradictoire. En fait T (r) s'oppose à l'effondrement du câble.


- I.2.4 Cette équation s'écrit aussi: 
[image: image12.wmf]d
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, d'où par intégration entre Rtop et r:

T(r) - T(Rtop) =
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De plus l'équilibre de la masse Mtop soumise à la tension du fil - T(Rtop) er, à la force de gravitation 
- G0 Mtop
[image: image14.wmf]R

T

2

R

top

2

er et à la force d'inertie d'entraînement: Mtop W 2 Rtop er donne:

T(Rtop) = Mtop W 2 Rtop - G0 Mtop
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 et donc:
 T(r) =
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+ Mtop W 2 Rtop - G0 Mtop
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Remarque: dans cette question, Rtop > RGS ne sert pas.


- I.2.5 
[image: image18.wmf]d
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= 0 pour r = rm tel que: rm W 2 = G0 Mtop
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= RGS < Rtop.

Le tableau des variations de T(r) ci-contre montre que la tension reste positive si Tmin1 = T(RT) > 0 et  Tmin2 = T(Rtop) > 0.

T(Rtop) = Mtop Rtop W 2
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, donc T(Rtop) > 0.

La condition T(RT) > 0 donnera une condition sur Mtop et Rtop, qui n'est pas simple... la fonction de Mtop donne une   valeur minimale Mtop,min, mais la fonction de Rtop donne une équation du troisième degré à résoudre ???


- I.2.6 Si Mtop = 0, alors T(Rtop) = 0 et T(RT) =
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. En utilisant G0 RT2 = W 2 RGS3, il vient: T(RT) =
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Numériquement, la parenthèse vaut: 
[image: image24.wmf]1 
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= 6,5 > 0, donc T(RT) < 0 et le câble n'est pas stable (il s'effondre).

- I.3 Masse et résistance du câble


- I.3.1 S est une force par unité de surface, donc une pression s'exprimant en pascals (Pa) ou N.m-2.


- I.3.2 La masse linéïque est m =
[image: image25.wmf]m
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- I.3.3 Remarque: si on suit le texte, on répond directement Smax = Sc ou Smax =
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D'après le I.2.5, T(r) est maximale en rm = RGS et prend une valeur Tmax (dont l'expression en fonction des données est longue et sans intérêt). 

Le câble résiste si Smax =
[image: image27.wmf]T
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 est inférieur à Sc. Il faut donc: Smax =
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Smax =
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 (Mtop W 2 Rtop - G0 Mtop
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Smax =
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La dernière parenthèse étant positive, Smax diminue lorsque rc augmente: le câble est alors plus solide ce qui semble logique.

Dans le cas où Mtop = 0,  Smax est indépendant du rayon du câble.


- I.3.4 Remarque: pour faire les applications numériques, il faudrait connaître Mtop qui n'est pas donné...

Nous allons prendre Mtop = 0, mais ce n'est pas cohérent avec le I.2.6 qui a montré que le câble s'effondrait.

On trouve:
pour l'acier: Smax = 3,5.1011 Pa > Sc(acier) = 109 Pa



pour le Kevlar: Smax = 6,4.1010 Pa > Sc(kevlar) = 3,6.109 Pa .

Dans les deux cas, la résistance du câble est insuffisante.

Le module d'Young Y est donné par: S = Y
[image: image35.wmf]l
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, on en déduit les valeurs maximales des allongements relatifs pour l'acier: 
[image: image36.wmf]l
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= 1,7  et pour le Kevlar: 
[image: image37.wmf]l

l

= 18. Ces valeurs sont importantes, certainement hors des domaines d'élasticité des matériaux.


- I.3.5 Remarque: le texte devrait donner Sc = 100.109 Pa.

On trouve:
pour les nanotubes de carbone: Smax = 58.109 Pa < Sc(nanotubes) = 100.109 Pa, donc le câble spatial en nanotubes de carbone serait assez solide, mais comme le dit le texte on ne sait pas réaliser  des tubes de plus d'un micromètre.


- I.3.6 
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 et m(r) = r p rc2 = 
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- I.3.7 Posons t(r) = T(r) / m. L'équation du I.2.3 devient: 
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Remarque: l'équation en T(r) est la même qu'en I.2.3, pourquoi la reécrire ? La résolution en T(r) ne peut se faire que si on connaît l'expression de m(r). La résolution en t(r) est la même qu'au I.2.4. 


- I.3.8 Remarque: t(r), donc T(r), peut devenir négative dans les mêmes conditions qu'au I.2.5.

Doit-on ici considérer Mtop = 0 ??? 

Le texte n'est pas clair. Si vous avez des idées, envoyez les nous, merci.

Conclusion: avec des questions aussi mal posées, comment peut-on juger les acquis et les savoir-faire des étudiants ? Celui qui ne se sera pas posé de question aura gagné du temps et des points. Ce n'est pas exactement ce que nous essayons d'enseigner.


- I.4.1 L'équation proposée (avec un vecteur nul dans le membre de droite) est une équation de d'Alembert, ou équation d'onde de célérité c =
[image: image42.wmf]T

(qui est la vitesse de phase). c = 7,7.103 m.s-1.


- I.4.2 Il y a un nœud de vibration en RT et en Rtop. Deux  nœuds étant séparés d'un multiple de l/2, pour le mode fondamental:  Rtop - RT =  l1/2 = c/(2f1), ce qui donne: f1 = 8,9.10-5 Hz et une période T1 = 3,12 h.

Les fréquences des autres modes sont fp = p f1 avec p un entier supérieur ou égal à 2.


- I.4.3 Les marées lunaires sont de période 12 h » 4 T1, donc de fréquence proche de f1 / 4.

Si les périodes de vibration sont proches de 12 h, il y a un phénomène de résonance et amplification de l'amplitude des vibrations et éventuellement rupture du câble.


- I.4.4 Le nombre de Reynolds peut être pris égal à Re = 
[image: image43.wmf]a
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= 2.105 >> 103, donc le régime est turbulent et la force de friction de l'air est: Fvent = Cx
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La partie située entre RT et RT + H est soumise à la force du vent horizontale, à son poids et à la tension. L'inclinaison du fil vaut, en ordre de grandeur a ≈ tana ≈
[image: image45.wmf]F
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= 4,9 rad  ce qui n'est pas petit et ne permet pas de valider le calcul ???

Le déplacement induit est alors H tana =

Remarque: attend-on ici un ordre de grandeur ? La force du vent est répartie sur la hauteur H, doit-on considérer le poids de cette partie ou de l'ensemble...?


- I.4.5 La célérité vaut c =
[image: image46.wmf]T

= 3,2.103 m.s-1. La longueur du train d'ondes est l = c Dt = 32 km.


- I.4.6 Prenons h = h0 cos(w t - k x) ex. 

Alors 
[image: image47.wmf]h
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= - w h0 sin(w t - k x) ex et  
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Par unité de longueur: <e> =
[image: image49.wmf]1 
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<e> =
[image: image52.wmf]1 
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m w 2 h02. Pour toute la longueur l de l'onde: 
<E> =
[image: image53.wmf]1 
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m w 2 h02 l = 6,4 MJ.


- I.5.1 Tracé des lignes de champ: cours.


- I.5.2 Pour Paris, q = 40 °. M =
[image: image54.wmf]B
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Dans le plan équatorial: q = 90 °, à l'altitude RGS: B = 1,04.10-7 T.


- I.5.3 Le champ électromoteur (ce nom est-il exigible des étudiants ?) est Eem = ve ٨ B, avec 

ve =
[image: image55.wmf]h
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- I.5.4 Le vecteur densité (surfacique) de courant volumique est j = s Eem et l'intensité: I = j . S ez, donc:

I = s S B 
[image: image58.wmf]h
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- I.5.5 La force de Laplace élémentaire est: dFLap = I dz ez ٨ B = - I dz B ex.

L'équation du mouvement selon ex devient: m dz 
[image: image59.wmf]2
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La force de Laplace n'ayant pas de composante selon ey, l'équation pour hy est inchangée.


- I.5.6 Entre r et r+dr, la puissance des forces de Laplace vaut: dPLap = dFLap.v = - I B dr
[image: image63.wmf]h

x

t

. Cette puissance est reçue par le câble puis dissipée par effet Joule. 

Remarque: le texte demande de comparer une énergie à une puissance, nous préférons comparer des grandeurs de même dimension, par exemple des énergies.

dPdiss = s S B2
[image: image64.wmf]2
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dr = s S B2 h02 w 2 sin2(w t - k x) dr, si par exemple hx = h0 cos(w t - k x).

La moyenne temporelle est alors: <dPdiss> = s S B2 h02 w 2
[image: image65.wmf]1 
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dr. En intégrant sur la longueur du câble:




<Pdiss> = s S B2 h02 w 2
[image: image66.wmf]1 
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(Rtop - RT), donc: <Pdiss> =2,5.104 W.

La durée caractéristique t de l'amortissement est telle que: <Pdiss> t  = <Eméca>, avec <Eméca> = 6,4 MJ, d'où: 



t  = 2,6.10-2 s. L'amortissement selon Ox est très lent (t  >> période = 1 s). C'est étonnant !

Il n'y a pas d'amortissement selon Oy (à l'équateur).


- I.5.7 B = By ey + Br er, avec le trièdre (ex, ey, er) direct. Le champ électromoteur vaut alors:  Eem = ve ٨ B, avec ve =
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Br ex. Le vecteur densité de courant devient: j = s Eem = jx ex + jy ey +jz ez. La force de Laplace élémentaire est: dFLap = j S dr  ٨ B, donc:

dFLap = S dr (By  jx er -  Br  jx ey + Br  jy ex - By  jr ex).

Le principe fondamental de la dynamique donne alors:

selon Ox: m
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Le dernier terme est bien celui du I.5.5, le précédent est un terme de couplage.

Selon Oy: m
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PROBLÈME II

OPTIQUE PHYSIQUE ET PHOTOGRAPHIE

Remarques: les données numériques ne sont pas très cohérentes du point de vue des chiffres significatifs. Nous choisissons d'en donner 2 ou 3 dans les résultats.


Dans le 1., E est une représentation complexe du champ électrique, dans le 2., c'est la fonction réelle.

- II.1 L'énergie lumineuse


- II.1.1 w = 
[image: image81.wmf]2 

c

= 3,14.1015 rad.s-1; q = 
[image: image82.wmf]2 

= 1,05.107 m-1.


- II.1.2 Pour l'onde électromagnétique plane progressive dans le vide de vecteur d'onde q = q ex :



 B =
[image: image83.wmf]q
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=
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- II.1.3 Le vecteur de Poynting est: R =
[image: image85.wmf]E
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 avec E et B les fonctions réelles.

Sa valeur moyenne est, en utilisant les fonctions complexes: <R> =
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- II.1.4 La puissance moyenne transportée par l'onde par unité de surface  est le module du vecteur de Poynting: P = 
[image: image88.wmf]1 
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- II.1.5 Un photon transporte l'énergie h n. Pendant dt, l'énergie traversant une surface S perpendiculaire à ex vaut: P S dt = N h n S dt, donc: N =
[image: image90.wmf]P

h

= 3,0.1018 m-2.s-1.

II.2 Courbe de noircissement d'une émulsion photosensible


- II.2.1 La réaction étant élémentaire, la vitesse de la réaction vaut: v = k [A] [g], avec ici: [g]= cste.

D'autre part: v = -
[image: image91.wmf]d
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- II.2.2 On obtient [A] = [A]0 exp(-k [g] t), puis [A] + [B] = cste = [A]0 donne:  [B] = [A]0 (1 - exp(-k [g] t)).

Donc: [A](t) = [A]0 exp(-k [g] t) et [B](t) = [A]0 (1 - exp(-k [g] t )).


- II.2.3 Tant que [B] n'a pas atteint b, l'opacité est égale à v, puis elle est proportionnelle à [B]- b (et même - v). On obtient bien l'allure de la courbe donnée.

II.3 Montage


- II.3.1 Il y a superposition de deux ondes cohérentes car provenant d'une même source ponctuelle. On observe donc des interférences, ici des franges rectilignes perpendiculaires à Oy et régulièrement espacées.


- II.3.2 Deux ondes provenant de sources distinctes ne sont pas cohérentes, il n'y aurait pas d'interférences. 


- II.3.3 Remarque: l'onde provenant de A (ou B) étant plane, il n'y a pas de rayon allant de A vers M (sauf  pour M0). On va calculer des différences de phase (ou retards de phase) en utilisant un plan d'onde passant par A (ou B) et un plan d'onde passant par M.

Pour l'onde plane venant de A, la phase est: f1 = k1.AM (- w t)  avec k1 =
[image: image95.wmf]2 

ez.

Pour l'onde plane venant de B, la phase est: f'2 = k2.BM (- w t)  avec k2 =
[image: image96.wmf]2 

(- cosq ex + sinq ez) auquel il faut ajouter le retard de phase dû à la propagation de A vers B soit   f''2 = 
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(d + (y - d) sinq  + L cosq);  f1 = 
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De plus si q est petit, donc: cosq » 1 et  sinq » tanq =
[image: image100.wmf]d

L

. Il vient donc: f2 - f1 »
[image: image101.wmf]2 

(d + (y - d)
[image: image102.wmf]d

L

), qui est bien de la forme f2 - f1 = C - y/a avec a =
[image: image103.wmf]L

2 

d

=
[image: image104.wmf]2 

sin

.

Remarque: d'autres calculs sont possibles, il donnent le même a, mais des C qui peuvent être différents.


- II.3.4 Remarque: l'énoncé ne distingue pas grandeur réelle et grandeur complexe ce qui conduit à une moyenne temporelle d'une grandeur complexe qui n'a pas de sens. Il faut lire moyenne temporelle des grandeurs réelles.

L'intensité lumineuse moyenne s'écrit I(y) =
[image: image105.wmf]1 

2

K Re(E(y)E(y)*) =K E02 (1 + cos(f2 - f1).
En posant I0 = K E02, on obtient:  I(y) = I0 (1 + cos(C - y/a)).


- II.3.5 L'interfrange est i = 2 p a = 
[image: image106.wmf]sin

= 1,2.10-6 m = 1,2.10-3 mm.

Par millimètre il y a donc 
[image: image107.wmf]1 

i

mm

= 8,2.102 franges: c'est invisible à l'oeil nu.

- II.4 Dispersion de la lumière 


- II.4.1 D'après le principe de Huygens-Fresnel, l'onde en M(y,z) est de la forme (on note y' et z' les coordonnées d'un point P sur le film): E(M,t) = 
[image: image108.wmf]A

y

'

,
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'

. 

L'intégrale sur z donne la largeur (éclairée) du film, donc une constante qu'on n'écrira pas dans la suite.

Remarque: la constante C donnée dans A(y,z) n'est pas la même que dans le II.3.3: on la notera C'.

De plus, A(y',z') = C' +D cos
[image: image109.wmf]2 

y

'

p

y

= C' +
[image: image110.wmf]D
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y
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y
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p

y

et k.OP' = ky y'. 

En notant b la largeur du film, il vient trois intégrales: 
[image: image111.wmf]b
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; 

[image: image112.wmf]b
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 et 
[image: image113.wmf]b
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.

La première conduit à b sinc
[image: image114.wmf]k

y

2 

b

qui est maximale pour ky = 0, correspondant à une onde plane horizontale de vecteur d'onde k = k ux avec k = 
[image: image115.wmf]2 

;

La deuxième conduit à b sinc
[image: image116.wmf]k

y
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p

y

b

 qui est maximale pour ky =
[image: image117.wmf]2 

p

y

, correspondant à une onde plane de vecteur d'onde k = k ux + ky uy, donc faisant un angle a = tan a =
[image: image118.wmf]k

y

k

=
[image: image119.wmf]p

y

 avec l'horizontale.

La troisième conduit à b sinc
[image: image120.wmf]k

y
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p

y

b

 qui est maximale pour ky = -
[image: image121.wmf]2 

p

y

, correspondant à une onde plane de vecteur d'onde k = k ux + ky uy, donc faisant un angle - a avec l'horizontale.



- II.4.2 a' =
[image: image122.wmf]'

p

y

, donc 
[image: image123.wmf]'

'

.

Si l' ¹  l, alors  a' ¹  a : ce film disperse la lumière blanche. Il peut être utilisé dans un spectroscope et ainsi déterminer le spectre de la lumière incidente.    
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