Physique-Chimie 1 - Centrale Supélec 2016 PSI 

Installation de production et de distribution d'eau

I Pertes de charge dans les conduites
I.A Fluide en écoulement homogène incompressible laminaire
I.A.1.a. Ecoulement parfait: écoulement sans effet dû à la viscosité ni à la diffusion thermique.
Ecoulement homogène incompressible: les grandeurs macroscopiques qui décrivent le fluide ne dépendent pas du point d'observation; notamment la masse volumique est la même en tout point.
Stationnaire: indépendant du temps








1.A.1.b. Pour un système ouvert en écoulement stationnaire, le premier principe de la thermodynamique s'écrit  entre deux points d'un tube de courant. Entre deux points d'un écoulement parfait, il n'y a ni chaleur massique échangée q, ni travail massique dû à d'autres forces que celles de pression. 
En notant l'énergie cinétique massique,  l'énergie potentielle massique de pesanteur,  l'enthalpie massique avec u l'énergie interne massique, on obtient donc . 
Compte tenu de l'hypothèse d'un fluide parfait, l'énergie interne massique ne varie pas. Avec de plus l'hypothèse de l'écoulement homogène incompressible, on passe aux grandeurs volumiques en multipliant par  et on en déduit la relation de Bernoulli: l'énergie totale volumique du fluide  est uniforme le long d'une ligne de courant. 
En divisant par g, on obtient  uniforme le long d'une ligne de courant.
I.A.1.c. L'hypothèse d'un écoulement parfait ne peut être valide près des parois dans un écoulement laminaire d'un fluide réel, car la vitesse doit s'y annuler à cause de la viscosité.


I.A.1.d. Dans le cas d'un écoulement permanent d'un fluide incompressible réel,  diminue le long de l'écoulement à cause du travail des forces de viscosité. Donc entre deux points A et B d'une ligne de courant, .


I.A.1.e. On en déduit donc .
La perte de charge  est donc bien positive (ou nulle en absence de viscosité).



I.A.2.a. On considère un tube de champ de section dS et de longueur dx. A cause de l'hypothèse stationnaire, le champ  est à flux conservatif. Comme de plus on suppose l'incompressibilité du fluide, le champ de vitesse est à flux conservatif. D'où , c'est-à-dire  ne dépend pas de x.






I.A.2.b. On suppose . D'après la question I.A.1.e, on déduit .
D'où , soit encore   que l'on intègre entre 0 et r:
 soit  que l'on intègre cette fois entre r et r0.



. On en déduit  avec .


I.A.2.c. La vitesse débitante est la vitesse moyenne calculée sur une section:
 soit après simplification .


De  on déduit donc .



I.A.2.d. Pour un débit de 30Ls-1 et un diamètre de 20cm, .
De  on déduit la perte de charge linéique 
- Cas de l'huile:
· 

A.N pour l'huile: ; d'où une surpression nécessaire 
· 
Nombre de Reynolds: <2300 compatible avec un écoulement laminaire.
- Cas de l'eau. 
· 
Nombre de Reynolds: >>2300. L'écoulement de l'eau est turbulent.
I.B Fluide visqueux homogène incompressible en régime turbulent



I.B.1.a. On s'intéresse à la puissance cinétique, ou débit d'énergie cinétique massique:
  et pour un écoulement uniforme:
  	D'où 


I.B.1.b. D'après la définition de la charge moyenne et du coefficient de Coriolis: 
donc .


I.B.1.c. Pour un écoulement uniforme v(r)=U donc uniforme=1.
Pour l'écoulement de Poiseuille cylindrique 

I.B.1.d. Dans le cas de régimes turbulents  est entre 1,05 et 1,20 ce qui se rapproche d'un écoulement uniforme, c'est-à-dire de ce que l'on aurait avec un fluide parfait.





I.B.2.a. Pour un écoulement de Poiseuille, en utilisant la perte de charge linéique a:   
or   donc .
En identifiant avec l'expression générale  on obtient .

I.B.2.b. Lecture sur le diagramme de Moody:
D=0,2m	L=8345m	Q=30 .10-3m3s-1		Re=1,9 105
On lit le facteur de friction f en cherchant l'ordonnée sur l'axe vertical de gauche du point de la courbe d'étiquette r=/D à l'abscisse Re.
	Fonte
	Relative roughness /D
	friction factor
	


	F1 Neuve
	0,4/200=2 10-3
	f1=2,45 10-2
	47,5m

	F2 Corrodée
	1,2/200=6 10-3
	f2=3,25 10-2
	63 m

	F3 Déposée
	1,6/200=8 10-3
	f3=3,55 10-2
	69 m





I.B.3. Pour un coude de rayon 1,5m tournant à 90°, K=0,2 soit une perte de charge singulière =9,3 10-3m or la perte de charge linéique est =5,7 10-3m pour la fonte neuve.
La perte singulière de ce coude est donc équivalente à 1,6 m de fonte neuve.

A titre de comparaison, un clapet anti-retour (K=70) correspond à une perte de charge de 3,25m soit l'équivalent de =570m. C'est cohérent avec ce que donne l'énoncé en citant l'équivalent de plus de 500m.

II Point de fonctionnement hydraulique d'une installation
II.A Caractéristiques hydrauliques d'une pompe hydraulique



II.A.1. La puissance hydraulique de la pompe s'écrit .
est le débit volumique de la pompe en m3s-1. Le terme homogène à une variation d'énergie potentielle volumique correspond à la variation d'énergie totale volumique eT du fluide qui traverse la pompe. Ceci est donc conforme au premier principe "industriel" pour un fluide incompressible en écoulement permanent.

II.A.2. Pour le point de fonctionnement envisagé, le débit Q est 237USgpm soit avec le facteur de conversion fourni Q=15L.s-1.  On lit une hauteur manométrique Hmt=1080 ft = 329,4m. On en déduit la puissance hydraulique à l'aide de la question précédente: 
1000x9,81x329,4x0,015=48,5kW.
Le rendement indique sur la première colonne en bas de la figure 2 est 68,3%, cohérent avec ce que l'on mesure sur l'axe de droite à l'abscisse 237USgpm. 
On en déduit la puissance mécanique à fournir à l'axe de la pompe Pm=48,5kW/0,683=71kW.
Si on utilise directement les informations de la colonne de gauche figure 2: 
Hydraulic power = Ph=63,7hp=63,7*93,2/125=47,5kW C'est cohérent à 2% près. 
De même: Rated Power= Pm=93,3hp=93,3*93,2/125=70kW. Cette puissance peut être lue sur le graphe du haut de la figure 2.
II.B Point de fonctionnement hydraulique et consommation électrique
II.B.1. Un débit de 30Ls-1 correspond à 475USgpm hors du graphe de la figure 2. Or le débit optimal de la pompe est voisin de 15 à 16Ls-1. 
Pour obtenir un débit de 30Ls-1 avec un bon rendement énergétique il faut donc utiliser deux pompes en parallèle.



II.B.2. L'alimentation souhaitée comprend un dénivelé de 727-502=265m, auquel il faut ajouter la perte de charge régulière (homogène à un dénivelé) qui dépend de l'état de la fonte. A partir de Hmt=+ on peut lire et exploiter les différents points de fonctionnement.
N.B. Avec la fonte corrodée on retrouve le point de fonctionnement F qui est le débit souhaité: 2600m3/jour=30,06L.s-1 soit 15, L.s-1 pour chacune des deux pompes en parallèle.
	Fonte
	

	Hmt=

+265m
	Hmt(ft)
	Débit Q
	Ph calculée
	R
	Pm calculée
= Ph /R

	neuve
	47,5m
	312,5 m
	1025
	260USgpm
=16,4Ls-1
	50kW
	69%
	72kW

	corrodée
	63 m
	328 m
	1075 
	237USgpm
=15Ls-1
	48kW
	68,3%
	70kW

	déposée
	69 m
	334 m
	1095
	230USgpm
=14,5Ls-1
	47,5kW
	68%
	70kW



II.B.3. On complète les calculs précédents pour déduire la puissance électrique consommée à l'aide du rendement 80% du moteur asynchrone.
	Fonte
	Pm calculée
	R
	Pélec calculée
= Pm /R

	neuve
	72kW
	80%
	90kW

	corrodée
	70kW
	80%
	88kW

	déposée
	70kW
	80%
	87kW


Le vieillissement de la fonte s'accompagne d'une augmentation de la hauteur manométrique totale et d'une diminution du débit. Ces deux variations sont antagonistes mais la puissance consommée diminue légèrement. Le rendement énergétique global Ph / Pélec  passe de 55% à 54%. En cas de forte dégradation, le débit des deux pompes en parallèle n'est plus suffisant pour répondre au cahier des charges, même avec un fonctionnement "non stop".
II.B.4. La vitesse de rotation des pompes est au point de fonctionnement F de 3200rpm soit 3200 tours par minute, ou encore 3200*2/60=335rad.s-1. Pour une puissance mécanique de 72kW, cela correspond à un couple C=72 103/335= 215Nm.
[bookmark: _GoBack]Il faut donc utiliser un moteur qui peut fournir au moins ce couple à 3200tr/mn. Le moteur portant le numéro 10 suffit (couple d'environ 225Nm sur le graphe). Son rendement à 3200tr/mn est d'un peu plus de 96%, d'où une puissance électrique consommée d'environ 75kW pour ce moteur synchrone au lieu de 90kW pour le moteur asynchrone. 

III Remplacement des moteurs asynchrones par des moteurs synchrones à aimants permanents.
 	Evaluation du couple
III.A Champ magnétique rotorique




III.A.1. Dans le  milieu magnétique constituant le rotor, le champ magnétique , le champ excitation magnétique , et l'aimantation  sont liés par la relation.




III.A.2. On constate que e=3mm<<a=150mm. Donc  négligeable devant 1, de même que  à l'ordre 0. Les expressions proposées du champ magnétique rotorique se simplifient donc à l'ordre 0 en  en: 





III.A.3. Avec  vitesse angulaire constante, . 
Le champ rotorique s'écrit alors: 
On en déduit la composante radiale du champ dans la direction : .    Le champ rotorique ressenti en  est donc au cours du temps sinusoïdal, de période identique à celle de la rotation du rotor.
III.B Champ magnétique statorique



III.B.1. A cause de la différence de perméabilité entre les matériaux ferromagnétiques et l'air de l'entrefer, les conditions de changement de milieux entrainent que le champ magnétique est quasi normal au rotor, c'est-à-dire radial:  ("les  lignes  de champs sortent orthogonalement à l’interface dans un entrefer").
Comme de plus e << a, on considère que sa norme de dépend pas de r :. 
Le plan de la spire est un plan de symétrie pour la distribution de courant, et donc un plan d'antisymétrie pour le champ magnétique.
 pour M' symétrique de M.
.M'


Pour calculer le champ magnétique, on utilise le théorème d'Ampère sur le contour suggéré sur la figure ci-contre : .


A cause de sa perméabilité considérée comme infinie  , c'est-à-dire en réalité: . 

De même . 
Le théorème d'Ampère permet donc d'écrire en séparant l'intégrale selon les matériaux:



         d'où  et 




Soit  pour   et  pour 

III.B.2. Si on fait pivoter la spire autour de l'axe du rotor, la carte de champ magnétique crée par cette spire tourne également.
Si on dispose plusieurs spires obtenues par rotation à partir de la spire étudiées à la question précédente, le champ magnétique total créé sera la somme des champs créés par chaque spire, par superposition (la conservation du flux magnétique et le théorème d'Ampère sont des lois linéaires, et en première approximation, le comportement non linéaire des aimants a été négligé).





On considère des spires régulièrement réparties de façon symétrique de part et d'autres du plan  Dans ce cas les angles qui correspondent à un champ nul sont respectivement  et . On repère 15 sauts semblables entre la valeur maximale et la valeur minimale du champ sur la figure 6. En considérant qu'à chaque spire est associé un saut, il y a donc en tout 15 spires, une dans le plan  et 7 de chaque côté, séparées d'un angle d'après l'échelle horizontale.
[image: ]-/2		        0		            /2  		     


III.B.3. La représentation précédente permet d'approximer .
Le coefficient Ks dépend du nombre de spires, et d'après la question III.B.1, de la taille de l'entrefer (et de la perméabilité magnétique dans l'entrefer).





III.B.4. Le second enroulement est décalé de . Donc le champ créé par cet enroulement est .
Erreur d'énoncé sembe-t-il: quadrature retard donc déphasage de  pour i2(t) par rapport à i1(t).
En remplaçant  qui est en quadrature retard par rapport à i1(t), on obtient bien  .





III.B.5. Le champ résultant est donc :, dont l'expression en fonction de  est caractéristique d'une onde progressant vers les valeurs croissantes de   à la vitesse (angulaire) . 
Il s'agit donc d'un champ tournant à la vitesse (angulaire)  vers les valeurs croissantes de , d'amplitude .
III.C Energie magnétique dans l'entrefer

III.C.1. La densité volumique d'énergie magnétique dans un milieu de perméabilité relative µr est:
. 


III.C.2. On intègre sur le volume de l'entrefer de perméabilité µ0 (où l'essentiel de l'énergie est stockée):
 avec , donc

 que l'on sépare en trois contributions:








III.D Moment électromagnétique s'exerçant sur le rotor





III.D.1. A l'instant t, le champ rotorique est maximal en . Le champ statorique est maximal en . 
L'angle entre ces deux positions est .
L'énergie électromagnétique s'écrit donc .
Le couple des forces électromagnétiques exercées sur le rotor est 

st+s




III.D.2. Pour que le couple moyen soit non nul, il faut que le rotor et le champ statorique tournent à la même vitesse: condition de synchronisme . De plus pour que le couple soit moteur (positif), il faut que , soit  : le rotor doit être en retard sur le champ statorique.



f
 s



III.D.3. L'angle de calage des courants  est aussi l'angle entre la direction principale du champ rotorique et la position du rotor, compte tenu de la convention choisie (t=0 lorsque =0).
Le couple maximal correspond à .
On retrouve la discussion sur les points de fonctionnement A et B compatibles avec un couple donné inférieur au couple maximal.




En raisonnant en régime quasi permanent, si on imagine une perturbation qui augmente  à partir du point de fonctionnement A, le couple moteur augmente, le rotor accélère (th du moment cinétique), et donc l'angle diminue. De même si la perturbation diminue , le couple diminue, le rotor décélère, et  augmente: le point de fonctionnement A est stable.  Au contraire si on tient un raisonnement similaire à partir du point B, on trouve que c'est un point de fonctionnement instable.
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